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Электростанция комбинированного цикла GE FlexEfficiency* 50 
Краткая информация
	Коротко о продукте

	Электростанция комбинированного цикла FlexEfficiency* 50 реализует новейшие инновации GE в области газотурбинных технологий и создана с целью более чистого и эффективного производства энергии для энергосетей и обеспечения населения энергией. FlexEfficiency 50 – это первый продукт в новой линейке GE FlexEffieciency. Электростанция призвана расширить использование энергии из возобновляемых источников в энергосетях, и сочетает в себе функциональную гибкость и высокий КПД, позволяя моментально увеличивать выходную мощность, когда прекращается ветер или солнце уходит за облака, и снижать мощность при возобновлении поступления энергии ветра или солнца. 


	Использование возобновляемых источников энергии

	Спрос на энергетику возобновляемых источников растет. По мере подключения к энергосистеме возобновляемых источников энергии, все большее значение приобретает производство надежной энергии и обеспечение бесперебойной работы энергосетей в пиковые периоды. Новая электростанция GE, работающая на природном газе, расширяет возможности по использованию возобновляемых источников энергии по всему миру. Лежащая в основе электростанции гибкая технология на базе реактивных двигателей позволяет эффективно справляться с изменчивым характером возобновляемых источников, повышает надежность и удовлетворяет потребности заказчиков в снижении топливных расходов и эксплуатационных затрат. При этом электростанция FlexEfficiency 50 дает операторам возможность следовать мировым тенденциям и использовать для производства энергии широко распространенный и почти полностью сгорающий природный газ. 


	Отличительные черты
	

	Эффективность
	Выходная мощность электростанции FlexEfficiency 50 составляет 510 МВт, а КПД превышает 61%, что значительно снижает расход топлива для производства энергии: 
· Электростанция обладает КПД на уровне 61% при базовой нагрузке и обеспечивает высокую эффективность даже при снижении мощности 
· Может быть интегрирована с электростанцией, работающей на солнечной энергии, с КПД выше 70% 
· Занимает на 10% меньше места по сравнению с существующими электростанциями комбинированного цикла аналогичной мощности 
· Отличается простой и рациональной конструкцией, что упрощает техническое обслуживание и повышает надежность. 

	Гибкость

	Под гибкостью понимается способность электростанции подстраиваться под различные потребности энергосети. Ключевые возможности, обеспечивающие высокую гибкость FlexEfficiency 50, заключаются в следующем: 
· Электростанция позволяет увеличивать мощность со скоростью более 50 МВт в минуту, вдвое быстрее современных электростанций. 
· Позволяет снижать выходную мощность до 40% от базовой, сохраняя при этом низкий уровень выбросов
· Запуск осуществляется менее чем за 30 минут

	FlexEfficiency


	Под термином FlexEfficiency понимается сочетание высокой эффективности и функциональной гибкости. GE считает, что владельцы и операторы электростанций смогут производить электрическую энергию с меньшими затратами, если в своих моделях расчета будут учитывать факторы гибкости и эффективности. Эта концепция получила название “FlexEfficiency”. Параметр FlexEfficiency рассчитывается как количество полезных МВт*ч энергии, произведенной за год, поделенное на объем потребленного за год топлива. Подобно тому, как расход топлива автомобилей состоит из расхода топлива на шоссе и расхода топлива в городе, параметр FlexEfficiency позволяет оценить КПД электростанции в различных условиях эксплуатации. 

	Комбинированный цикл

	В электростанциях комбинированного цикла одновременно работают газовые и паровые турбины, что повышает эффективность использования топлива. Электростанция FlexEfficiency 50 построена на базе гибкой и высокоэффективной газовой турбины, которая производит одновременно электрическую и тепловую энергию. Электрическая энергия поступает в энергосеть, а тепло, которое обычно рассеивается в других электростанциях, используется для получения пара. Пар используется в высокоэффективной паровой турбине, которая обеспечивает дополнительный выход энергии. В конечном итоге высокая эффективность электростанций комбинированного цикла позволяет производить более экологичную энергию. 

	Экономические и экологические преимущества

	По сравнению с имеющимися технологиями GE новая электростанция обеспечивает заказчикам значительную экономию и позволяет снизить объемы выброса вредных веществ. В среднем электростанция в зависимости от условий эксплуатаций обеспечивает следующие преимущества: 
· Экономию в размере приблизительно 2,6 млн. долларов в год при наработке 4500 часов в год на природном газе и стоимости газа около 10 долларов за миллион БТЕ. 

· Ежегодную экономию 6,4 миллионов кубических метров природного газа, что эквивалентно годовому потреблению газа более чем 4000 европейских домохозяйств. 
· Снижение годового выброса углекислого газа более чем на 12 700 тонн – что сопоставимо с выводом более 6000 автомобилей с европейских дорог. Каждая электростанция позволяет ежегодно избежать выброса 10 метрических тонн оксидов азота. 
Новая технология сертифицирована в рамках программы ecomagination, что является дополнительным подтверждением экологических и экономических преимуществ электростанции для заказчиков. 

	Производство
	Для создания электростанции FlexEfficiency 50 компания GE инвестировала в научные исследования и разработку более 500 млн. долларов. Новая электростанция была представлена вслед за анонсами самой эффективной ветряной турбины GE, самой производительной тонкопленочной технологии солнечных элементов и анонсом инвестиций в размере 11 млрд. долларов в приобретение компаний, которые способствуют укреплению продуктовой линейки для производства энергии с использованием природного газа и ее дистрибуции.
Электростанция FlexEfficiency 50 является первым решением в новой продуктовой линейке GE FlexEfficiency и очередным проектом в рамках инициативы GE ecomagination, направленной на создание более чистых энергетических технологий за счет использования инноваций и инвестиций в научные исследования и разработку. 

	Испытания
	Газовая турбина, используемая в электростанции FlexEfficiency 50, пройдет заводские испытания на максимальных оборотах при максимальной нагрузке на испытательном полигоне GE в Гринвилле, штат Южная Каролина, США: 

· GE вложила 170 миллионов долларов в создание этого испытательного полигона. 

· До запуска в коммерческую эксплуатацию газовая турбина пройдет заводские испытания на максимальных оборотах в различных условиях эксплуатации на реальной электростанции. 



*Торговая марка General Electric Company. 
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